/BATCH  
/COM,ANSYS RELEASE Release 16.2      BUILD 16.2      UP20150629       08:45:06
/input,menust,tmp,''
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1   
/REPLOT,RESIZE  
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE  
! /COM,ANSYS RELEASE Release 16.2      BUILD 16.2      UP20150629       07:50:53
/input,menust,tmp,''
WPSTYLE,,,,,,,,0
/NOPR   
KEYW,PR_SET,1   
KEYW,PR_STRUC,1 
KEYW,PR_THERM,0 
KEYW,PR_FLUID,0 
KEYW,PR_ELMAG,0 
KEYW,MAGNOD,0   
KEYW,MAGEDG,0   
KEYW,MAGHFE,0   
KEYW,MAGELC,0   
KEYW,PR_MULTI,0 
/GO 
/PREP7  
ET,1,SOLID185   
MPTEMP,,,,,,,,  
MPTEMP,1,0  
MPDATA,EX,1,,7e10   
MPDATA,PRXY,1,,0.33 
MPTEMP,,,,,,,,  
MPTEMP,1,0  
MPDATA,EX,2,,56e6   
MPDATA,PRXY,2,,0.4  
BLC4,0,0,6.008,0.001,2.398  
BLC4,0,0.001,6.008,0.044,2.398  
BLC4,0,0.045,6.008,0.001,2.398  
FLST,2,3,6,ORDE,2   
FITEM,2,1   
FITEM,2,-3  
VGLUE,P51X  
MSHAPE,0,3D 
MSHKEY,1
FLST,5,2,6,ORDE,2   
FITEM,5,1   
FITEM,5,5   
CM,_Y,VOLU  
VSEL, , , ,P51X 
CM,_Y1,VOLU 
CHKMSH,'VOLU'   
CMSEL,S,_Y  
VMESH,_Y1   
CMDELE,_Y   
CMDELE,_Y1  
CMDELE,_Y2  
TYPE,   1   
MAT,       2
REAL,   
ESYS,       0   
SECNUM, 
CM,_Y,VOLU  
VSEL, , , ,       4 
CM,_Y1,VOLU 
CHKMSH,'VOLU'   
CMSEL,S,_Y  
VMESH,_Y1   
CMDELE,_Y   
CMDELE,_Y1  
CMDELE,_Y2  
FLST,2,352,1,ORDE,30
FITEM,2,1   
FITEM,2,-4  
FITEM,2,65  
FITEM,2,84  
FITEM,2,99  
FITEM,2,-100
FITEM,2,129 
FITEM,2,-142
FITEM,2,367 
FITEM,2,-380
FITEM,2,577 
FITEM,2,-604
FITEM,2,1025
FITEM,2,-1028   
FITEM,2,1090
FITEM,2,1108
FITEM,2,1123
FITEM,2,-1124   
FITEM,2,1167
FITEM,2,-1180   
FITEM,2,1391
FITEM,2,-1404   
FITEM,2,1601
FITEM,2,-1628   
FITEM,2,2049
FITEM,2,-2062   
FITEM,2,2287
FITEM,2,-2300   
FITEM,2,2497
FITEM,2,-2692   
/GO 
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,   
FLST,2,352,1,ORDE,30
FITEM,2,5   
FITEM,2,20  
FITEM,2,-22 
FITEM,2,66  
FITEM,2,81  
FITEM,2,-83 
FITEM,2,143 
FITEM,2,-156
FITEM,2,353 
FITEM,2,-366
FITEM,2,605 
FITEM,2,-632
FITEM,2,1029
FITEM,2,1044
FITEM,2,-1046   
FITEM,2,1089
FITEM,2,1105
FITEM,2,-1107   
FITEM,2,1153
FITEM,2,-1166   
FITEM,2,1377
FITEM,2,-1390   
FITEM,2,1629
FITEM,2,-1656   
FITEM,2,2063
FITEM,2,-2076   
FITEM,2,2273
FITEM,2,-2286   
FITEM,2,2693
FITEM,2,-2888   
/GO 
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,   
FLST,2,352,1,ORDE,6 
FITEM,2,1   
FITEM,2,-64 
FITEM,2,1025
FITEM,2,-1088   
FITEM,2,2049
FITEM,2,-2272   
/GO 
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,   
FLST,2,352,1,ORDE,6 
FITEM,2,65  
FITEM,2,-128
FITEM,2,1089
FITEM,2,-1152   
FITEM,2,2273
FITEM,2,-2496   
/GO 
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,   
FLST,2,256,1,ORDE,8 
FITEM,2,1026
FITEM,2,1029
FITEM,2,-1043   
FITEM,2,1105
FITEM,2,1108
FITEM,2,-1122   
FITEM,2,1377
FITEM,2,-1600   
/GO 
SF,P51X,PRES,500
FINISH  
/SOL
SOLVE   
FINISH  
/POST1  
FINISH  
/PREP7  
!*  
MPTEMP,,,,,,,,  
MPTEMP,1,0  
MPDE,EX,2   
MPDE,NUXY,2 
MPDE,PRXY,2 
MPDATA,EX,2,,33.6e6 
MPDATA,PRXY,2,,0.4  
FINISH  
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE   
FINISH  
/POST1  
!*  
/EFACET,1   
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
/VIEW,1,1,1,1   
/ANG,1  
/REP,FAST   
FINISH  
! /EXIT,MODEL   
/BATCH  
/COM,ANSYS RELEASE Release 16.2      BUILD 16.2      UP20150629       09:00:44
/input,menust,tmp,''
/COM,ANSYS RELEASE Release 16.2      BUILD 16.2      UP20150629       09:00:44
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1   
/REPLOT,RESIZE  
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE  
FINISH  
! /EXIT,MODEL   
